TermParam.PosEntyModeMagnit         :44                 // Magnit only
TermParam.PosEntyModeChip           :43                 // Chip only
TermParam.PosEntyModeChipErr        :46                 // Magnit after ICC read fail
TermParam.PosEntyModeChipNeed       :43                 // Chip if magnit service code = 6 or 2
Terminal ViewLog                    :01                                   //  BYTE TermParam.ViewLog                                         
Additional Terminal Capabilities    :AF80F05010                           //  BYTE TermParam._9F40[5]; Need for EmvWin(emv_fGetTrData())
Smart Card Reader Name Len          //:1A                                   //
Smart Card Reader Name              //:Athena ASEDrive IIIe USB 0           //
Smart Card Reader Name Len          :0C                                   //
Smart Card Reader Name              :ACS ACR38U 0           //
Smart Card Reader Name Len          //:0D                                   //
Smart Card Reader Name              //:Sankyo ICT3K5		//
Smart Card Reader Name Len          //:0F                                   //
Smart Card Reader Name              //:Neuron MSA-790S		//
COM Port Name Len                   //:04				//
COM Port Name                       //:COM4			//
PinPad Name Len                     //:11       			//
PinPad Name                         //:Sagem Epp INT1217     	//
PinPad COM Port Name Len            //:04        			//
PinPad COM Port Name                //:COM2       		//
Terminal Configuration File         :test_ttype14.cfg  
